<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-3.81" y1="16.8275" x2="21.57" y2="16.8275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.57" y1="16.8275" x2="21.57" y2="66.0275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="21.57" y1="66.0275" x2="-3.81" y2="66.0275" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-3.81" y1="66.0275" x2="-3.81" y2="16.8275" width="0" layer="20"/>
<text>FB-v1.3-04/2021 </text>
<text>--</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="C1206">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="Arduino-clone">
<description>Arduino Clone pinheaders
By cl@xganon.com
http://www.xganon.com</description>
<packages>
<package name="ABK-PRO-MINI">
<description>ABK-PRO-MINI</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="nrf24l01">
<packages>
<package name="24L01SMDEBYTE">
</package>
</packages>
</library>
<library name="TDlogo">
<packages>
<package name="FB">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="linear">
<description>&lt;b&gt;Linear Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Operational amplifiers,  comparators, voltage regulators, ADCs, DACs, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SOT223">
<description>&lt;b&gt;Small Outline Transistor&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="C1206" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C1210" value="10µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP" library="pinhead" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="1.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="1.2k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$1" library="Arduino-clone" package="ABK-PRO-MINI" value="ABK-PRO-MINI"/>
<element name="U$3" library="TDlogo" package="FB" value=""/>
<element name="U$4" library="TDlogo" package="FB" value=""/>
<element name="U$5" library="nrf24l01" package="24L01SMDEBYTE" value="NRFL01SMSEBYTE"/>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="linear" package="SOT223" value="MCP1703DB">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND2"/>
<contactref element="U$1" pad="GND3"/>
<contactref element="U$1" pad="GND"/>
<contactref element="U$1" pad="GND4"/>
<contactref element="U$1" pad="GND1"/>
<contactref element="JP" pad="1"/>
<contactref element="U$5" pad="GND"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="U$1" pad="D11"/>
<contactref element="U$5" pad="MOSI"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="U$1" pad="D2"/>
<contactref element="U$5" pad="IRQ"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="U$1" pad="D10"/>
<contactref element="U$5" pad="CSN"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="U$1" pad="D12"/>
<contactref element="U$5" pad="MISO"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="U$1" pad="D9"/>
<contactref element="U$5" pad="CE"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="U$1" pad="D13"/>
<contactref element="U$5" pad="SCK"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="U$1" pad="D3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="U$1" pad="RX1"/>
<contactref element="JP" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="U$1" pad="D4"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="U$1" pad="VCC"/>
<contactref element="JP" pad="4"/>
<contactref element="U$5" pad="3.3"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="JP" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
