<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.2.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0.5" x2="0" y2="14.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="14.5" x2="0.5" y2="15" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="0.5" y1="15" x2="29.5" y2="15" width="0" layer="20"/>
<wire x1="29.5" y1="15" x2="30" y2="14.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="30" y1="14.5" x2="30" y2="0.5" width="0" layer="20"/>
<wire x1="30" y1="0.5" x2="29.5" y2="0" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<wire x1="29.5" y1="0" x2="0.5" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.5" y1="0" x2="0" y2="0.5" width="0" layer="20" curve="-90"/>
<text>TOP</text>
<text>BOTTOM</text>
<text>T_NRST_H</text>
<text>T_JTDO</text>
<text>T_JTDO_H</text>
<text>T_JTCK_H</text>
<text>T_JTMS_H</text>
<text>GND</text>
<text>LED_STLINK</text>
<text>SWIM_RST_H</text>
<text>SWIM_H</text>
<text>+3V3</text>
<text>STLINK_TX</text>
<text>STLINK_RX</text>
<text>STM_JTCK</text>
<text>STM_JTMS</text>
</plain>
<libraries>
<library name="X893">
<description>X893 library</description>
<packages>
<package name="0603">
</package>
<package name="C0532">
</package>
<package name="USB-MINIB">
<description>&lt;b&gt;USB Series Mini-B Surface Mounted&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT23-5">
<description>SOT23-5 package</description>
</package>
<package name="SOT143">
<description>&lt;b&gt;SOT-143&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="PLANAR-6X2">
</package>
<package name="SOT-23">
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<description>&lt;b&gt;LEDs&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;br&gt;
Extended by Federico Battaglin &lt;author&gt;&amp;lt;federico.rd@fdpinternational.com&amp;gt;&lt;/author&gt; with DUOLED</description>
<packages>
<package name="CHIP-LED0603">
<description>&lt;b&gt;Hyper CHIPLED Hyper-Bright LED&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
LB Q993&lt;br&gt;
Source: http://www.osram.convergy.de/ ... Lb_q993.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="stm32">
<description>ST Cortex-M3 STM32F101/103 processor family  in LQFP100, 64, 48 and VFQPFN36 pin versions</description>
<packages>
<package name="TQFP48">
</package>
</packages>
</library>
<library name="testpad">
<description>&lt;b&gt;Test Pins/Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Cream on SMD OFF.&lt;br&gt;
new: Attribute TP_SIGNAL_NAME&lt;br&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="TP10R">
<description>&lt;b&gt;TEST PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="stm32" package="TQFP48" value="STM32F103C8T6">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="X893" package="0603" value="10K"/>
<element name="C9" library="X893" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="Y1" library="X893" package="C0532" value="8MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="X893" package="0603" value="15p"/>
<element name="C6" library="X893" package="0603" value="15p"/>
<element name="R4" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R5" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="L1" library="X893" package="0603" value="BLM18AG121SN1D"/>
<element name="R3" library="X893" package="0603" value="1.5k"/>
<element name="C8" library="X893" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C10" library="X893" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C12" library="X893" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="C3" library="X893" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="LED1" library="led" package="CHIP-LED0603" value="Green"/>
<element name="LED2" library="led" package="CHIP-LED0603" value="Red"/>
<element name="R19" library="X893" package="0603" value="510"/>
<element name="R20" library="X893" package="0603" value="510"/>
<element name="R1" library="X893" package="0603" value="4.7k"/>
<element name="C1" library="X893" package="0603" value="0.1u"/>
<element name="R2" library="X893" package="0603" value="4.7k"/>
<element name="R7" library="X893" package="0603" value="220"/>
<element name="R10" library="X893" package="0603" value="680"/>
<element name="R8" library="X893" package="0603" value="220"/>
<element name="R12" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R13" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R14" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R17" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R18" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R15" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R16" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R9" library="X893" package="0603" value="100"/>
<element name="C4" library="X893" package="0603" value="4.7u"/>
<element name="C11" library="X893" package="0603" value="4.7u"/>
<element name="X1" library="X893" package="USB-MINIB" value="USB-SMD"/>
<element name="U1" library="X893" package="SOT23-5" value=""/>
<element name="D1" library="X893" package="SOT143" value="SP0503BAHT"/>
<element name="TP1" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="TP2" library="testpad" package="TP10R" value="TPTP10R">
<attribute name="TP_SIGNAL_NAME" value=""/>
</element>
<element name="R22" library="X893" package="0603" value="N/A"/>
<element name="R21" library="X893" package="0603" value="10K"/>
<element name="CN2" library="X893" package="PLANAR-6X2" value="M06X2"/>
<element name="R24" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="R25" library="X893" package="0603" value="22"/>
<element name="LED3" library="led" package="CHIP-LED0603" value="Yellow"/>
<element name="R23" library="X893" package="0603" value="510"/>
<element name="Q2" library="X893" package="SOT-23" value=""/>
<element name="R26" library="X893" package="0603" value="10K"/>
<element name="R27" library="X893" package="0603" value="36K"/>
<element name="R28" library="X893" package="0603" value="100"/>
<element name="R30" library="X893" package="0603" value="4K7"/>
</elements>
<signals>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC1" pad="48"/>
<contactref element="IC1" pad="36"/>
<contactref element="IC1" pad="24"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="C12" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="1"/>
<contactref element="C10" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
<contactref element="C11" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="5"/>
<contactref element="CN2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="23"/>
<contactref element="IC1" pad="35"/>
<contactref element="IC1" pad="47"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C9" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="C10" pad="2"/>
<contactref element="C8" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="C11" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
<contactref element="X1" pad="GND"/>
<contactref element="X1" pad="GND@1"/>
<contactref element="X1" pad="GND@2"/>
<contactref element="X1" pad="GND@3"/>
<contactref element="X1" pad="GND@4"/>
<contactref element="U1" pad="2"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="9"/>
<contactref element="LED3" pad="C"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="44"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="C9" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="Y1" pad="3"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="Y1" pad="1"/>
<contactref element="C7" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="D-"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="D+"/>
<contactref element="D1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="USB_DP">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="L1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="VBUS"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
<contactref element="R26" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="L1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="U1" pad="1"/>
<contactref element="U1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="USB_DM">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="32"/>
</signal>
<signal name="LED_STLINK">
<contactref element="IC1" pad="30"/>
<contactref element="LED1" pad="C"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="CN2" pad="7"/>
</signal>
<signal name="T_SWO">
<contactref element="IC1" pad="31"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="AIN1">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="T_JTDO">
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="CN2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="SWIM_IN">
<contactref element="IC1" pad="43"/>
<contactref element="IC1" pad="46"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWIM">
<contactref element="IC1" pad="22"/>
<contactref element="IC1" pad="45"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWIM_RST_IN">
<contactref element="IC1" pad="41"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWIM_RST">
<contactref element="IC1" pad="42"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SWIM_H">
<contactref element="R17" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SWIM_RST_H">
<contactref element="R18" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="5"/>
</signal>
<signal name="T_NRST">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
</signal>
<signal name="T_NRST_H">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="10"/>
</signal>
<signal name="T_JTMS">
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="27"/>
</signal>
<signal name="T_JTMS_H">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="T_JTDI">
<contactref element="IC1" pad="17"/>
</signal>
<signal name="T_JTCK">
<contactref element="R15" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
</signal>
<signal name="T_JTCK_H">
<contactref element="R15" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="4"/>
</signal>
<signal name="T_JTDO_H">
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="CN2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="T_SWDIO_IN">
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED2" pad="C"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STM_JTMS">
<contactref element="IC1" pad="34"/>
<contactref element="TP1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="STM_JTCK">
<contactref element="IC1" pad="37"/>
<contactref element="TP2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="STLINK_TX">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="R25" pad="1"/>
</signal>
<signal name="STLINK_RX">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="R24" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="CN2" pad="11"/>
<contactref element="R24" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="CN2" pad="12"/>
<contactref element="R25" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED3">
<contactref element="IC1" pad="29"/>
<contactref element="R23" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R23" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R26" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="USB_RENUMN">
<contactref element="R28" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="38"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC1" pad="39"/>
<contactref element="R30" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="28"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
