<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="9.6.1">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="0" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="100" x2="100" y2="100" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="100" x2="100" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="0" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>GND/BL</text>
<text>RTS/GR</text>
<text>!!! 220V AC !!!</text>
<text>!!! 220V AC !!!</text>
<text>!!! 220V AC !!!</text>
<text>GND !RST
MOS SCK
VCC MIS</text>
<text>(C) Gert Sanders
v5 - May 2020
</text>
<text>!! 220 VAC !!</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>GND</text>
<text>VCC</text>
<text>GND</text>
</plain>
<libraries>
<library name="TD-MySensors">
<packages>
<package name="HOLE_M3PAN_LOOSE">
<description>M3 Screw, Pan Head, Loose mount,
3.4 mm hole,
6 mm head,
6.9 mm keep out</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="GertSanders">
<packages>
<package name="HLK-PM01">
</package>
<package name="DIL40">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="W237-132">
<description>&lt;b&gt;WAGO SREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X04">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="SOT-223">
<description>&lt;b&gt;SOT-223&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="12MMBUZZER-PTH">
</package>
<package name="REDSWITCH">
</package>
<package name="WIRELESS-NRF24L01">
<description>&lt;b&gt;2.4 GHz Wireless Module&lt;/b&gt; based on &lt;b&gt;NRF24L01&lt;/b&gt; chip</description>
</package>
<package name="TXS0108MODULE">
</package>
<package name="SI7021SMALL">
</package>
<package name="JST-PH-2-THM">
<description>4UCon #01528
http://www.4uconnector.com/online/object/4udrawing/01528.pdf</description>
</package>
<package name="DS3231FORPI">
</package>
<package name="1X01">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="JQ6500MODULE">
</package>
<package name="PAM8403MODULE">
</package>
<package name="OSHW_FILLX100_NOTEXT">
</package>
</packages>
</library>
<library name="miller">
<packages>
<package name="2X3">
<description>ISP programming header for Arduino&lt;br&gt;
Keepout area gives approximate footprint of connector from AVR MKII ISP</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<description>&lt;b&gt;Resistors, Capacitors, Inductors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Based on the previous libraries:
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;r.lbr
&lt;li&gt;cap.lbr 
&lt;li&gt;cap-fe.lbr
&lt;li&gt;captant.lbr
&lt;li&gt;polcap.lbr
&lt;li&gt;ipc-smd.lbr
&lt;/ul&gt;
All SMD packages are defined according to the IPC specifications and  CECC&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;&lt;p&gt;
&lt;p&gt;
for Electrolyt Capacitors see also :&lt;p&gt;
www.bccomponents.com &lt;p&gt;
www.panasonic.com&lt;p&gt;
www.kemet.com&lt;p&gt;
http://www.secc.co.jp/pdf/os_e/2004/e_os_all.pdf &lt;b&gt;(SANYO)&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;
for trimmer refence see : &lt;u&gt;www.electrospec-inc.com/cross_references/trimpotcrossref.asp&lt;/u&gt;&lt;p&gt;

&lt;table border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width="100%" cellpaddding=0&gt;
&lt;tr valign="top"&gt;

&lt;! &lt;td width="10"&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;
&lt;td width="90%"&gt;

&lt;b&gt;&lt;font color="#0000FF" size="4"&gt;TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=2&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;RECTANGULAR MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BOURNS&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;DALE-VISHAY&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MURATA&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;PANASONIC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;SPECTROL&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;B&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL color="#FF0000"&gt;MILSPEC&lt;/FONT&gt;
      &lt;/B&gt;
    &lt;/TD&gt;&lt;TD&gt;&amp;nbsp;&lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3 &gt;
      3005P&lt;BR&gt;
      3006P&lt;BR&gt;
      3006W&lt;BR&gt;
      3006Y&lt;BR&gt;
      3009P&lt;BR&gt;
      3009W&lt;BR&gt;
      3009Y&lt;BR&gt;
      3057J&lt;BR&gt;
      3057L&lt;BR&gt;
      3057P&lt;BR&gt;
      3057Y&lt;BR&gt;
      3059J&lt;BR&gt;
      3059L&lt;BR&gt;
      3059P&lt;BR&gt;
      3059Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      89P&lt;BR&gt;
      89W&lt;BR&gt;
      89X&lt;BR&gt;
      89PH&lt;BR&gt;
      76P&lt;BR&gt;
      89XH&lt;BR&gt;
      78SLT&lt;BR&gt;
      78L&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      56P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      78P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      T8S&lt;BR&gt;
      78L&lt;BR&gt;
      56P&lt;BR&gt;
      78P&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T18/784&lt;BR&gt;
      783&lt;BR&gt;
      781&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2199&lt;BR&gt;
      1697/1897&lt;BR&gt;
      1680/1880&lt;BR&gt;
      2187&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8035EKP/CT20/RJ-20P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ-20X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      1211L&lt;BR&gt;
      8012EKQ&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      8012EKR&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      1211P&lt;BR&gt;
      8012EKJ&lt;BR&gt;
      8012EKL&lt;BR&gt;
      8012EKQ&lt;BR&gt;
      8012EKR&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2101P&lt;BR&gt;
      2101W&lt;BR&gt;
      2101Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      2102L&lt;BR&gt;
      2102S&lt;BR&gt;
      2102Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCOG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      43P&lt;BR&gt;
      43W&lt;BR&gt;
      43Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      40L&lt;BR&gt;
      40P&lt;BR&gt;
      40Y&lt;BR&gt;
      70Y-T602&lt;BR&gt;
      70L&lt;BR&gt;
      70P&lt;BR&gt;
      70Y&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      RT/RTR12&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;
      RJ/RJR12&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SQUARE MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
   &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3250L&lt;BR&gt;
      3250P&lt;BR&gt;
      3250W&lt;BR&gt;
      3250X&lt;BR&gt;
      3252P&lt;BR&gt;
      3252W&lt;BR&gt;
      3252X&lt;BR&gt;
      3260P&lt;BR&gt;
      3260W&lt;BR&gt;
      3260X&lt;BR&gt;
      3262P&lt;BR&gt;
      3262W&lt;BR&gt;
      3262X&lt;BR&gt;
      3266P&lt;BR&gt;
      3266W&lt;BR&gt;
      3266X&lt;BR&gt;
      3290H&lt;BR&gt;
      3290P&lt;BR&gt;
      3290W&lt;BR&gt;
      3292P&lt;BR&gt;
      3292W&lt;BR&gt;
      3292X&lt;BR&gt;
      3296P&lt;BR&gt;
      3296W&lt;BR&gt;
      3296X&lt;BR&gt;
      3296Y&lt;BR&gt;
      3296Z&lt;BR&gt;
      3299P&lt;BR&gt;
      3299W&lt;BR&gt;
      3299X&lt;BR&gt;
      3299Y&lt;BR&gt;
      3299Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      66X&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66W&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      66P&lt;BR&gt;
      66W&lt;BR&gt;
      66X&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      67W&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      67Y&lt;BR&gt;
      67Z&lt;BR&gt;
      68P&lt;BR&gt;
      68W&lt;BR&gt;
      68X&lt;BR&gt;
      67Y&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;
      67Z&amp;nbsp;ALT&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      5050&lt;BR&gt;
      5091&lt;BR&gt;
      5080&lt;BR&gt;
      5087&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T63YB&lt;BR&gt;
      T63XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      5887&lt;BR&gt;
      5891&lt;BR&gt;
      5880&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T93Z&lt;BR&gt;
      T93YA&lt;BR&gt;
      T93XA&lt;BR&gt;
      T93YB&lt;BR&gt;
      T93XB&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKW&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      8026EKP&lt;BR&gt;
      8026EKB&lt;BR&gt;
      8026EKM&lt;BR&gt;
      1309X&lt;BR&gt;
      1309P&lt;BR&gt;
      1309W&lt;BR&gt;
      8024EKP&lt;BR&gt;
      8024EKW&lt;BR&gt;
      8024EKN&lt;BR&gt;
      RJ-9P/CT9P&lt;BR&gt;
      RJ-9W&lt;BR&gt;
      RJ-9X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      3103P&lt;BR&gt;
      3103Y&lt;BR&gt;
      3103Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3105P/3106P&lt;BR&gt;
      3105W/3106W&lt;BR&gt;
      3105X/3106X&lt;BR&gt;
      3105Y/3106Y&lt;BR&gt;
      3105Z/3105Z&lt;BR&gt;
      3102P&lt;BR&gt;
      3102W&lt;BR&gt;
      3102X&lt;BR&gt;
      3102Y&lt;BR&gt;
      3102Z&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMCBG&lt;BR&gt;
      EVMCCG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      55-1-X&lt;BR&gt;
      55-4-X&lt;BR&gt;
      55-3-X&lt;BR&gt;
      55-2-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      50-2-X&lt;BR&gt;
      50-4-X&lt;BR&gt;
      50-3-X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      64P&lt;BR&gt;
      64W&lt;BR&gt;
      64X&lt;BR&gt;
      64Y&lt;BR&gt;
      64Z&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RJ/RJR22&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RJ/RJR26&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RT/RTR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      RJ/RJR24&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=8&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MURATA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SPECTROL&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD ALIGN=CENTER&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MILSPEC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3323P&lt;BR&gt;
      3323S&lt;BR&gt;
      3323W&lt;BR&gt;
      3329H&lt;BR&gt;
      3329P&lt;BR&gt;
      3329W&lt;BR&gt;
      3339H&lt;BR&gt;
      3339P&lt;BR&gt;
      3339W&lt;BR&gt;
      3352E&lt;BR&gt;
      3352H&lt;BR&gt;
      3352K&lt;BR&gt;
      3352P&lt;BR&gt;
      3352T&lt;BR&gt;
      3352V&lt;BR&gt;
      3352W&lt;BR&gt;
      3362H&lt;BR&gt;
      3362M&lt;BR&gt;
      3362P&lt;BR&gt;
      3362R&lt;BR&gt;
      3362S&lt;BR&gt;
      3362U&lt;BR&gt;
      3362W&lt;BR&gt;
      3362X&lt;BR&gt;
      3386B&lt;BR&gt;
      3386C&lt;BR&gt;
      3386F&lt;BR&gt;
      3386H&lt;BR&gt;
      3386K&lt;BR&gt;
      3386M&lt;BR&gt;
      3386P&lt;BR&gt;
      3386S&lt;BR&gt;
      3386W&lt;BR&gt;
      3386X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      82P&lt;BR&gt;
      82M&lt;BR&gt;
      82PA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      91E&lt;BR&gt;
      91X&lt;BR&gt;
      91T&lt;BR&gt;
      91B&lt;BR&gt;
      91A&lt;BR&gt;
      91V&lt;BR&gt;
      91W&lt;BR&gt;
      25W&lt;BR&gt;
      25V&lt;BR&gt;
      25P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      25S&lt;BR&gt;
      25U&lt;BR&gt;
      25RX&lt;BR&gt;
      25X&lt;BR&gt;
      72XW&lt;BR&gt;
      72XL&lt;BR&gt;
      72PM&lt;BR&gt;
      72RX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      72PX&lt;BR&gt;
      72P&lt;BR&gt;
      72RXW&lt;BR&gt;
      72RXL&lt;BR&gt;
      72X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      T7YB&lt;BR&gt;
      T7YA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TXD&lt;BR&gt;
      TYA&lt;BR&gt;
      TYP&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      TYD&lt;BR&gt;
      TX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      150SX&lt;BR&gt;
      100SX&lt;BR&gt;
      102T&lt;BR&gt;
      101S&lt;BR&gt;
      190T&lt;BR&gt;
      150TX&lt;BR&gt;
      101&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      101SX&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ET6P&lt;BR&gt;
      ET6S&lt;BR&gt;
      ET6X&lt;BR&gt;
      RJ-6W/8014EMW&lt;BR&gt;
      RJ-6P/8014EMP&lt;BR&gt;
      RJ-6X/8014EMX&lt;BR&gt;
      TM7W&lt;BR&gt;
      TM7P&lt;BR&gt;
      TM7X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8017SMB&lt;BR&gt;
      8017SMA&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6W&lt;BR&gt;
      CT-6H&lt;BR&gt;
      CT-6P&lt;BR&gt;
      CT-6R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      CT-6V&lt;BR&gt;
      CT-6X&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKV&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKX&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      8038EKP&lt;BR&gt;
      8038EKZ&lt;BR&gt;
      8038EKW&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3321H&lt;BR&gt;
      3321P&lt;BR&gt;
      3321N&lt;BR&gt;
      1102H&lt;BR&gt;
      1102P&lt;BR&gt;
      1102T&lt;BR&gt;
      RVA0911V304A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RVA0911H413A&lt;BR&gt;
      RVG0707V100A&lt;BR&gt;
      RVA0607V(H)306A&lt;BR&gt;
      RVA1214H213A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104B&lt;BR&gt;
      3104C&lt;BR&gt;
      3104F&lt;BR&gt;
      3104H&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      3104M&lt;BR&gt;
      3104P&lt;BR&gt;
      3104S&lt;BR&gt;
      3104W&lt;BR&gt;
      3104X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMQIG&lt;BR&gt;
      EVMQ3G&lt;BR&gt;
      EVMS0G&lt;BR&gt;
      EVMQ0G&lt;BR&gt;
      EVMG0G&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMK4GA00B&lt;BR&gt;
      EVM30GA00B&lt;BR&gt;
      EVMK0GA00B&lt;BR&gt;
      EVM38GA00B&lt;BR&gt;
      EVMB6&lt;BR&gt;
      EVLQ0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMSG&lt;BR&gt;
      EVMMBG&lt;BR&gt;
      EVMMAG&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMMCS&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM0&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVMM3&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      62-3-1&lt;BR&gt;
      62-1-2&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67R&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      67X&lt;BR&gt;
      63V&lt;BR&gt;
      63S&lt;BR&gt;
      63M&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63H&lt;BR&gt;
      63P&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      63X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      RJ/RJR50&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;&amp;nbsp;&lt;P&gt;
&lt;TABLE BORDER=0 CELLSPACING=1 CELLPADDING=3&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT color="#0000FF" SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SMD TRIM-POT CROSS REFERENCE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
      &lt;P&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;MULTI-TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3224G&lt;BR&gt;
      3224J&lt;BR&gt;
      3224W&lt;BR&gt;
      3269P&lt;BR&gt;
      3269W&lt;BR&gt;
      3269X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      44G&lt;BR&gt;
      44J&lt;BR&gt;
      44W&lt;BR&gt;
      84P&lt;BR&gt;
      84W&lt;BR&gt;
      84X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST63Z&lt;BR&gt;
      ST63Y&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST5P&lt;BR&gt;
      ST5W&lt;BR&gt;
      ST5X&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;&amp;nbsp;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD COLSPAN=7&gt;
      &lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;SINGLE TURN&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BOURNS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;BI&amp;nbsp;TECH&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;DALE-VISHAY&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PHILIPS/MEPCO&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;PANASONIC&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;TOCOS&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD&gt;
      &lt;FONT SIZE=3 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;AUX/KYOCERA&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
  &lt;TR&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      3314G&lt;BR&gt;
      3314J&lt;BR&gt;
      3364A/B&lt;BR&gt;
      3364C/D&lt;BR&gt;
      3364W/X&lt;BR&gt;
      3313G&lt;BR&gt;
      3313J&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      23B&lt;BR&gt;
      23A&lt;BR&gt;
      21X&lt;BR&gt;
      21W&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      22B&lt;BR&gt;
      22A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST5YL/ST53YL&lt;BR&gt;
      ST5YJ/5T53YJ&lt;BR&gt;
      ST-23A&lt;BR&gt;
      ST-22B&lt;BR&gt;
      ST-22&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      ST-4B&lt;BR&gt;
      ST-4A&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      ST-3B&lt;BR&gt;
      ST-3A&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      EVM-6YS&lt;BR&gt;
      EVM-1E&lt;BR&gt;
      EVM-1G&lt;BR&gt;
      EVM-1D&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      G4B&lt;BR&gt;
      G4A&lt;BR&gt;
      TR04-3S1&lt;BR&gt;
      TRG04-2S1&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
    &lt;TD BGCOLOR="#cccccc" ALIGN=CENTER&gt;&lt;FONT FACE=ARIAL SIZE=3&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      DVR-43A&lt;BR&gt;
      CVR-42C&lt;BR&gt;
      CVR-42A/C&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;
      -&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
    &lt;/TD&gt;
  &lt;/TR&gt;
&lt;/TABLE&gt;
&lt;P&gt;
&lt;FONT SIZE=4 FACE=ARIAL&gt;&lt;B&gt;ALT =&amp;nbsp;ALTERNATE&lt;/B&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;P&gt;

&amp;nbsp;
&lt;P&gt;
&lt;/td&gt;
&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</description>
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="E2,5-5">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 5 mm</description>
</package>
<package name="E7,5-16">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.62 mm, diameter 16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
<package name="DO-1N4148">
</package>
<package name="1X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<description>&lt;b&gt;Crystals and Crystal Resonators&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="special">
<description>&lt;b&gt;Special Devices&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
7-segment displays, switches, heatsinks, crystals, transformers, etc.&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FUSE">
<description>&lt;B&gt;FUSE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
5 x 20 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="resistor-sil">
<description>&lt;b&gt;Resistors in Single Inline Packages&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="SIL8">
<description>&lt;b&gt;Single In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="BaseApp">
<packages>
<package name="PIHEAD-1X2">
</package>
</packages>
</library>
<library name="photo-elements">
<description>&lt;b&gt;Photocells&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Manufakturer: PerkinElmer Optoelektronics&lt;br&gt;
www.perkinelmer.com/opto</description>
<packages>
<package name="T0-46-A10XX">
<description>&lt;b&gt;Sensor&lt;/b&gt; Robust Light Sensing Applications&lt;p&gt;
Source: http://optoelectronics.perkinelmer.com/content/Datasheets/DTS_PhotocellsA1050.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lsta">
<description>&lt;b&gt;Female Headers etc.&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
Naming:&lt;p&gt;
FE = female&lt;p&gt;
# contacts - # rows&lt;p&gt;
W = angled&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="FE06W">
<description>&lt;b&gt;FEMALE HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="E$1" library="TD-MySensors" package="HOLE_M3PAN_LOOSE" value=""/>
<element name="E$2" library="TD-MySensors" package="HOLE_M3PAN_LOOSE" value=""/>
<element name="E$3" library="TD-MySensors" package="HOLE_M3PAN_LOOSE" value=""/>
<element name="E$4" library="TD-MySensors" package="HOLE_M3PAN_LOOSE" value=""/>
<element name="HLKM01" library="GertSanders" package="HLK-PM01" value="HLK-PM01"/>
<element name="ISPC" library="miller" package="2X3" value="AVR_SPI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ATMEGA1284(P)" library="GertSanders" package="DIL40" value="ATMEGA1284(P)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GRN1" library="adafruit" package="LED3MM" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GRN2" library="adafruit" package="LED3MM" value="GREEN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="HC49/S" value="16MHz">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="49"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="22pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="GertSanders" package="W237-132" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="special" package="FUSE" value="0,1A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="7"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LCD" library="GertSanders" package="1X04" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="GertSanders" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLU3" library="adafruit" package="LED3MM" value="BLUE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="BLU4" library="adafruit" package="LED3MM" value="BLUE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="GertSanders" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/7" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0207/7" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED5" library="adafruit" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RED6" library="adafruit" package="LED3MM" value="RED">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q4" library="GertSanders" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R8" library="rcl" package="0207/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R9" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WHI7" library="adafruit" package="LED3MM" value="WHITE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="WHI8" library="adafruit" package="LED3MM" value="WHITE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q5" library="GertSanders" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R11" library="rcl" package="0207/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0207/7" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0207/7" value="240">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDO3V3" library="GertSanders" package="SOT-223" value="ASM1117-SOT223">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C8" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C9" library="rcl" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="16"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C10" library="rcl" package="E2,5-5" value="10uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="16"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="E$5" library="TD-MySensors" package="HOLE_M3PAN_LOOSE" value=""/>
<element name="Q6" library="GertSanders" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0207/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PIEZO" library="GertSanders" package="12MMBUZZER-PTH" value="12MMBUZZERPTH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="Q7" library="GertSanders" package="TO92" value="2N7000">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R20" library="rcl" package="0207/7" value="100">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PDOWN" library="resistor-sil" package="SIL8" value="10K">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="adafruit" package="DO-1N4148" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R15" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="RSTSW" library="GertSanders" package="REDSWITCH" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="TXS0108" library="GertSanders" package="TXS0108MODULE" value="TXS0108MODULEDILMODULE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R16" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="MOTION" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="NRF24L01" library="GertSanders" package="WIRELESS-NRF24L01" value="WIRELESS-NRF24L01STANDARD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TEMP" library="GertSanders" package="SI7021SMALL" value="SI7021SMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LEDM" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="JST-PH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LEDL" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="JST-PH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LEDR" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="JST-PH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R17" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R18" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R19" library="rcl" package="0207/7" value="330">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SWL" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="JST-PH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SWM" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="JST-PH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SWR" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="JST-PH">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="DS3231" library="GertSanders" package="DS3231FORPI" value="DS3231FORPI">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LDR" library="photo-elements" package="T0-46-A10XX" value="A1050_11">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="0"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ENCODER" library="adafruit" package="1X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="DIM" library="GertSanders" package="1X01" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JQ6500" library="GertSanders" package="JQ6500MODULE" value="JQ6500MODULE"/>
<element name="R21" library="rcl" package="0207/7" value="1K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="FTDI" library="con-lsta" package="FE06W" value="">
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="POPULARITY" value="3"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C11" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C12" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C13" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C14" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C15" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C16" library="rcl" package="E3,5-8" value="100uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="13"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R22" library="rcl" package="0207/7" value="10K">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="EXTPWR" library="BaseApp" package="PIHEAD-1X2" value="PINHEAD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="BUZZ" library="BaseApp" package="PIHEAD-1X2" value="PINHEAD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="3VDEV" library="BaseApp" package="PIHEAD-1X2" value="PINHEAD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="ENCSW" library="BaseApp" package="PIHEAD-1X2" value="PINHEAD-1X2">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R27" library="rcl" package="0207/7" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R28" library="rcl" package="0207/7" value="4K7">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="46"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="R"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAM8403" library="GertSanders" package="PAM8403MODULE" value="PAM8403MODULE">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SP-L" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="SP-R" library="GertSanders" package="JST-PH-2-THM" value="">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C17" library="GertSanders" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="GertSanders" package="OSHW_FILLX100_NOTEXT" value=""/>
<element name="C18" library="rcl" package="E7,5-16" value="1500uF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="POPULARITY" value="4"/>
<attribute name="SPICEPREFIX" value="C"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="N$1">
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="13"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="12"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="11"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="31"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="HLKM01" pad="P$3"/>
<contactref element="ISPC" pad="6"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="1"/>
<contactref element="LDO3V3" pad="1"/>
<contactref element="C8" pad="-"/>
<contactref element="C7" pad="-"/>
<contactref element="C9" pad="-"/>
<contactref element="C10" pad="-"/>
<contactref element="LCD" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="1"/>
<contactref element="PDOWN" pad="1"/>
<contactref element="RSTSW" pad="1" route="any" routetag="G$1.1"/>
<contactref element="RSTSW" pad="3" route="any" routetag="G$1.1"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$20"/>
<contactref element="MOTION" pad="3"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="1"/>
<contactref element="TEMP" pad="P$2"/>
<contactref element="LEDR" pad="2"/>
<contactref element="LEDL" pad="2"/>
<contactref element="LEDM" pad="2"/>
<contactref element="SWL" pad="2"/>
<contactref element="SWM" pad="2"/>
<contactref element="SWR" pad="2"/>
<contactref element="DS3231" pad="P$1"/>
<contactref element="LDR" pad="2"/>
<contactref element="ENCODER" pad="3"/>
<contactref element="JQ6500" pad="P$6"/>
<contactref element="JQ6500" pad="P$11"/>
<contactref element="FTDI" pad="6"/>
<contactref element="C12" pad="-"/>
<contactref element="C11" pad="-"/>
<contactref element="C15" pad="-"/>
<contactref element="C14" pad="-"/>
<contactref element="C13" pad="-"/>
<contactref element="C16" pad="-"/>
<contactref element="R22" pad="1"/>
<contactref element="ENCSW" pad="2"/>
<contactref element="PAM8403" pad="GND2"/>
<contactref element="PAM8403" pad="GND"/>
<contactref element="C17" pad="1"/>
<contactref element="C18" pad="-"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="32"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="10"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="30"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="HLKM01" pad="P$4"/>
<contactref element="ISPC" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="LDO3V3" pad="3"/>
<contactref element="C7" pad="+"/>
<contactref element="C9" pad="+"/>
<contactref element="C10" pad="+"/>
<contactref element="LCD" pad="2"/>
<contactref element="PIEZO" pad="P$1"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$11"/>
<contactref element="R16" pad="1"/>
<contactref element="MOTION" pad="1"/>
<contactref element="TEMP" pad="P$1"/>
<contactref element="DS3231" pad="P$5"/>
<contactref element="JQ6500" pad="P$12"/>
<contactref element="C11" pad="+"/>
<contactref element="C15" pad="+"/>
<contactref element="C14" pad="+"/>
<contactref element="C13" pad="+"/>
<contactref element="C16" pad="+"/>
<contactref element="EXTPWR" pad="2"/>
<contactref element="BUZZ" pad="1"/>
<contactref element="R27" pad="1"/>
<contactref element="R28" pad="1"/>
<contactref element="PAM8403" pad="5V"/>
<contactref element="C17" pad="2"/>
<contactref element="C18" pad="+"/>
</signal>
<signal name="!RST">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="FTDI" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="ISPC" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="7"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$16"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="ISPC" pad="3"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="8"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$14"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="ISPC" pad="4"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="6"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$15"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="HLKM01" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="AC2">
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="HLKM01" pad="P$2"/>
</signal>
<signal name="GLG">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="PDOWN" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="GRN1" pad="K"/>
<contactref element="GRN2" pad="K"/>
<contactref element="Q2" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="GRN1" pad="A"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="GRN2" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LWHITE">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="21"/>
</signal>
<signal name="GLB">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="2"/>
<contactref element="PDOWN" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="BLU3" pad="K"/>
<contactref element="BLU4" pad="K"/>
<contactref element="Q3" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="BLU3" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="BLU4" pad="A"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GLR">
<contactref element="R8" pad="1"/>
<contactref element="Q4" pad="2"/>
<contactref element="PDOWN" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="RED5" pad="K"/>
<contactref element="RED6" pad="K"/>
<contactref element="Q4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="RED5" pad="A"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="RED6" pad="A"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="GLW">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="Q5" pad="2"/>
<contactref element="PDOWN" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="WHI7" pad="K"/>
<contactref element="WHI8" pad="K"/>
<contactref element="Q5" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="WHI7" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="WHI8" pad="A"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LGREEN">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="19"/>
</signal>
<signal name="LBLUE">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="20"/>
</signal>
<signal name="LRED">
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="18"/>
</signal>
<signal name="MOTION_DET">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="39"/>
<contactref element="MOTION" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIEZO_PIN">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="38"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
<contactref element="R20" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MP3_TX">
<contactref element="R21" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="37"/>
</signal>
<signal name="MP3_RX">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="36"/>
<contactref element="JQ6500" pad="P$10"/>
</signal>
<signal name="LED_SW_M">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRF24_CE_5V">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="2"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$12"/>
</signal>
<signal name="NRF24_INT_5V">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="3"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$17"/>
</signal>
<signal name="!SS">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="5"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$13"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="22"/>
<contactref element="LCD" pad="4"/>
<contactref element="TEMP" pad="P$3"/>
<contactref element="DS3231" pad="P$3"/>
<contactref element="R27" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="23"/>
<contactref element="LCD" pad="3"/>
<contactref element="TEMP" pad="P$4"/>
<contactref element="DS3231" pad="P$4"/>
<contactref element="R28" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_SW_L">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="24"/>
<contactref element="R18" pad="2"/>
</signal>
<signal name="LED_SW_R">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="25"/>
<contactref element="R19" pad="2"/>
</signal>
<signal name="SW_ENCODER">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="26"/>
<contactref element="ENCSW" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_LEFT">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="27"/>
<contactref element="SWL" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_MIDDLE">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="28"/>
<contactref element="SWM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SW_RIGHT">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="29"/>
<contactref element="SWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RXD0">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="14"/>
<contactref element="FTDI" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TXD0">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="15"/>
<contactref element="FTDI" pad="2"/>
</signal>
<signal name="MP3_BUSY">
<contactref element="JQ6500" pad="P$8"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="35"/>
</signal>
<signal name="3V3_DEV">
<contactref element="TXS0108" pad="P$10"/>
<contactref element="R22" pad="2"/>
<contactref element="3VDEV" pad="1"/>
<contactref element="TXS0108" pad="P$1"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="2"/>
<contactref element="C12" pad="+"/>
</signal>
<signal name="LCD_DIMMER">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="4"/>
<contactref element="DIM" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_A">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="16"/>
<contactref element="ENCODER" pad="1"/>
</signal>
<signal name="ENCODER_B">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="17"/>
<contactref element="ENCODER" pad="2"/>
</signal>
<signal name="!RESET">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="9"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="ISPC" pad="5"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="FTDI" pad="4"/>
<contactref element="EXTPWR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="LDO3V3" pad="2"/>
<contactref element="LDO3V3" pad="4"/>
<contactref element="C8" pad="+"/>
<contactref element="3VDEV" pad="2"/>
</signal>
<signal name="NRF24_CE_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$2"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="3"/>
</signal>
<signal name="SCK_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$4"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="5"/>
</signal>
<signal name="MOSI_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$5"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="6"/>
</signal>
<signal name="MISO_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$6"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="7"/>
</signal>
<signal name="NRF24_INT_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$7"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="8"/>
</signal>
<signal name="GPIEZO">
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="Q6" pad="2"/>
<contactref element="PDOWN" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$26">
<contactref element="PIEZO" pad="P$2"/>
<contactref element="Q6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="GBUZZ">
<contactref element="R20" pad="1"/>
<contactref element="Q7" pad="2"/>
<contactref element="PDOWN" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="PDOWN" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="RSTSW" pad="2" route="any" routetag="G$1.2"/>
<contactref element="RSTSW" pad="4" route="any" routetag="G$1.2"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AC1">
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="F1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="Q7" pad="3"/>
<contactref element="BUZZ" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LEDM" pad="1"/>
<contactref element="R17" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LEDL" pad="1"/>
<contactref element="R18" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="LEDR" pad="1"/>
<contactref element="R19" pad="1"/>
</signal>
<signal name="CTS">
<contactref element="FTDI" pad="5"/>
</signal>
<signal name="ESP12_TX_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$8"/>
</signal>
<signal name="ESP12_RX_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$9"/>
</signal>
<signal name="ESP12_TX_5V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$18"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="34"/>
</signal>
<signal name="ESP12_RX_5V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$19"/>
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="33"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="PAM8403" pad="RO+"/>
<contactref element="SP-R" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="PAM8403" pad="RO-"/>
<contactref element="SP-R" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="PAM8403" pad="LO+"/>
<contactref element="SP-L" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="PAM8403" pad="LO-"/>
<contactref element="SP-L" pad="2"/>
</signal>
<signal name="DACL">
<contactref element="JQ6500" pad="P$14"/>
<contactref element="PAM8403" pad="LIN"/>
</signal>
<signal name="DACR">
<contactref element="JQ6500" pad="P$13"/>
<contactref element="PAM8403" pad="RIN"/>
</signal>
<signal name="LDRIN">
<contactref element="ATMEGA1284(P)" pad="40"/>
<contactref element="R16" pad="2"/>
<contactref element="LDR" pad="1"/>
</signal>
<signal name="!SS_3V">
<contactref element="TXS0108" pad="P$3"/>
<contactref element="NRF24L01" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="JQ6500" pad="P$9"/>
<contactref element="R21" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="DS3231" pad="P$2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
